台州市立医院信息化项目（存储设备）报名表 
	设备名称
	产品参数
	数量
	是否满足

	双活存储设备（数据库存储）
	
	2
	

	报价：
	

	投标公司：
	

	联系人及电话：
	





技术参数：


1. 数据库存储
	序号
	指标项
	技术性能详细描述（标有“▲”的为重要的技术指标）

	1 
	品牌
	国内自主品牌，非OEM厂商；

	2 
	控制器配置
	配置≥2个控制器，控制器采用多核处理器，且单控制器处理器总核心数≥32核，CPU主频为≥2.6GHz；

	3 
	缓存容量
	系统内总一级缓存容量配置≥192GB；

	4 
	前端主机接口
	≥8*1Gbps Eth，≥8*10Gbps Eth（含模块），≥8*32Gb FC端口（含模块）；

	5 
	▲硬盘配置
	[bookmark: _GoBack]配置≥10个7.68TB SSD NVMe硬盘，采用企业级双端口NVMe SSD硬盘，裸容量≥75TB；

	6 
	★自主可控
	为保证核心数据安全，存储的关键芯片（控制器CPU，系统 BMC 管理芯片、接口卡处理芯片、磁盘框级联芯片，SSD 控制芯片）均为国产自主可控，以及存储管理系统和内核管理系统均为自主可控。 提供具备CNAS(中国合格评定国家认可委员会)资质的第三方权威评测机构签字盖章的测试报告。

	7 
	★RAID功能
	支持RAID-TP能力，存储系统支持单个RAID（非RAID1，非RAID10）组内三盘同时故障。随机选取三块成员盘（非热备盘）故障，不影响SAN、NAS和对象业务的连续性和数据一致性。提供具备CNAS(中国合格评定国家认可委员会)资质的第三方权威评测机构签字盖章的测试报告。

	8 
	快照功能
	存储系统支持快照功能:支持单LUN ≥6万个快照，单个系统≥100万个快照；存储系统支持对LUN创建定时快照，最小间隔3秒，连续创建和删除高密快照，系统性能变化幅度小于5%；存储系统支持SAN级联快照，支持对快照创建快照，支持通过快照和级联快照进行数据恢复，快照和级联快照均可以读写。

	9 
	★多租户功能
	存储系统支持SAN、NAS和高性能对象场景多租户功能，租户资源隔离，客户端通过租户数据逻辑端口只能访问该租户内的共享，并且支持租户自管理。支持多个租户，每个租户可以在web界面上配置不同业务网络VLAN实现业务网络隔离，可基于租户设置域控、协议类型、Qos；管理界面支持租户管理员登录租户视图进行业务操作，租户管理员只能配置和查看该租户下的资源。提供具备CNAS(中国合格评定国家认可委员会)资质的第三方权威评测机构签字盖章的测试报告。

	10 
	回收站功能
	存储系统支持LUN回收站功能，开启回收站功能后，可将删除的LUN移至回收站，额外保留一段时间（可配置），并支持还原功能。

	11 
	★双活功能
	存储系统支持 SAN、NAS和对象免网关一体化 Active-Active 双活，主机能够通过两个双活站点并发读写同一个双活卷、同一个双活文件系统或同一桶，实现业务负载均衡;双活复制链路支持RoCE 协议;任意站点故障不影响上层业务系统运行，一个站点故障后另一个站点可自动快速拉起业务(SAN业务I/0归零时间≤15 秒，NAS/对象业务 I/0 归零时间≤30 秒)，故障恢复后，双活关系自动恢复，业务自动回切至原存储系统;支持双活文件系统在线扩容和缩容，容量修改在单端完成，对双活状态无任何影响支持;以租户粒度配置双活文件系统，单站点配置后自动同步到双活站点;支持双活LUN在线扩容，容量修改在单端完成，对双活状态无任何影响;存储系统 SAN、NAS 和对象双活支持双仲裁，仲裁故障对双活无任何影响。提供具备CNAS(中国合格评定国家认可委员会)资质的第三方权威评测机构签字盖章的测试报告。

	12 
	跨协议访问
	存储系统支持文件系统跨NFS和CIFS协议访问权限无损失。支持NTFS&UNIX&MIX&NATIVE四种跨协议访问安全模式。

	13 
	安全能力
	支持安全启动功能；支持验证内核文件是否被篡改，篡改后的内核文件不能正常加载；支持验证存储核心进程文件是否被篡改，篡改后的进程文件不能正常执行。

	14 
	热插拔
	支持SSD盘、电源模块、接口不停机热插拔。

	15 
	维保服务
	要求五年7*24*4维保服务&存储硬盘介质不返还服务。





