台州市立医院信息化（服务器）项目报名表
	设备名称
	产品参数
	数量
	是否满足
	单价（万元）
	总价（万元）

	HIS+EMR数据库服务器
	详见下述参数清单
	2
	
	
	

	HISDG备份服务器
	
	1
	
	
	

	数据中心数据库
	
	2
	
	
	

	超融合内网应用服务器节点
	
	6
	
	
	

	超融合配套交换机
	
	2
	
	
	

	光纤交换机
	
	2
	
	
	

	保垒机
	
	1
	
	
	

	设备总价（元）
	大写：                        小写：

	投标公司：
	

	联系人及电话：
	



技术参数：
1. HIS+EMR数据库服务器
	序号
	指标项
	技术性能详细描述

	1 
	厂商
	知名品牌，支持本地的产品定制化和服务

	2 
	规格
	2U机架式服务器

	3 
	处理器
	两个处理器，单颗处理器不少于48核，主频不低于2.7GHz 

	4 
	内存
	配置不少于512GBDDR5 5600MHz内存，最大支持32根内存插槽， 

	5 
	硬盘
	配置不少于2个1.92TB SSD；8块7.68TB NVMe SSD硬盘
最多20个3.5寸大容量硬盘或45个2.5寸硬盘

	6 
	
	最多支持36个NVMe驱动器
最多支持48个E3.S驱动器

	7 
	阵列卡
	硬件RAID含4GB缓存，支持RAID0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, and JBOD mode，支持Tri-Mode

	8 
	GPU
	最大支持4个双宽或者16个单宽GPU 

	9 
	网卡
	标配2个千兆以太网控制器,2块双端口万兆网卡（含模块）

	10 
	电源
	1+1 双冗余80plus 2000W电源

	11 
	冷却系统
	支持4个冗余风扇

	12 
	I/O扩展
	支持18个PCIe插槽，2个OCP 3.0插槽支持NCSI，可支持多种存储模块、I/O模块、网络模块、GPU模块

	13 
	安全
	支持TPM 2.0 and TCM 2.0

	14 
	HBA卡
	1块32G双口HBA卡

	15 
	服务
	提供5年原厂7x24小时服务，硬盘不返还服务


2. HISDG备份服务器
	序号
	指标项
	技术性能详细描述

	1 
	厂商
	知名品牌，支持本地的产品定制化和服务

	2 
	规格
	2U机架式服务器

	3 
	处理器
	两个处理器，单颗处理器不少于48核，主频不低于2.7GHz 

	4 
	内存
	配置不少于512GBDDR5 5600MHz内存，最大支持32根内存插槽， 

	5 
	硬盘
	配置不少于8个1.92TB SSD
最多20个3.5寸大容量硬盘或45个2.5寸硬盘

	6 
	
	最多支持36个NVMe驱动器
最多支持48个E3.S驱动器

	7 
	阵列卡
	硬件RAID含4GB缓存，支持RAID0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, and JBOD mode，支持Tri-Mode

	8 
	GPU
	最大支持4个双宽或者16个单宽GPU 

	9 
	网卡
	标配2个千兆以太网控制器,2块双端口万兆网卡（含多模模块）

	10 
	电源
	1+1 双冗余80plus 2000W电源

	11 
	冷却系统
	支持4个冗余风扇

	12 
	I/O扩展
	支持18个PCIe插槽，2个OCP 3.0插槽支持NCSI，可支持多种存储模块、I/O模块、网络模块、GPU模块

	13 
	安全
	支持TPM 2.0 and TCM 2.0

	14 
	HBA卡
	1块32G双口HBA卡

	15 
	服务
	提供5年原厂7x24小时服务，硬盘不返还服务



3. 数据中心数据库服务器
	序号
	指标项
	技术性能详细描述

	1 
	厂商
	知名品牌，支持本地的产品定制化和服务

	2 
	规格
	2U机架式服务器

	3 
	处理器
	两个处理器，单颗处理器不少于48核，主频不低于2.7GHz 

	4 
	内存
	配置不少于512GBDDR5 5600MHz内存，最大支持32根内存插槽， 

	5 
	硬盘
	配置不少于2个1.92TB SSD；8块7.68TB NVMe SSD硬盘（需适配Dorado 3000）
最多20个3.5寸大容量硬盘或45个2.5寸硬盘

	6 
	
	最多支持36个NVMe驱动器
最多支持48个E3.S驱动器

	7 
	阵列卡
	硬件RAID含4GB缓存，支持RAID0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, and JBOD mode，支持Tri-Mode

	8 
	GPU
	最大支持4个双宽或者16个单宽GPU 

	9 
	网卡
	标配2个千兆以太网控制器,2块双端口万兆网卡（含模块）

	10 
	电源
	1+1 双冗余80plus 2000W电源

	11 
	冷却系统
	支持4个冗余风扇

	12 
	[bookmark: _GoBack]I/O扩展
	支持18个PCIe插槽，2个OCP 3.0插槽支持NCSI，可支持多种存储模块、I/O模块、网络模块、GPU模块

	13 
	安全
	支持TPM 2.0 and TCM 2.0

	14 
	HBA卡
	1块32G双口HBA卡

	15 
	服务
	提供5年原厂7x24小时服务，硬盘不返还服务



4. 超融合内网虚拟化集团应用服务器节点
	序号
	指标项
	技术性能详细描述（标有“*”的为重要的技术指标）

	1 
	数量要求
	★本项目共配置6台2U独立机架式服务器

	2 
	单台服务器配置要求
	★CPU：配置≥2个CPU，主频≥2.0 Ghz，核数≥28

	3 
	
	★内存：配置内存≥512GB内存

	4 
	
	★硬盘：配置系统盘≥2个480GB SATA SSD；配置≥2块3.84T NVME SSD；配置≥8个8TB 7.2K SATA

	5 
	
	★网卡:四口千兆+双口万兆（含模块）*2+双端口25G含模块*1

	6 
	
	★RAID: 8204-2G*1

	7 
	质保要求
	★要求提供5年原厂硬件质保服务；原厂服务7*24小时

	8 
	软件要求
	★提供6台服务器的超融合软件授权，至少包含计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化、统一云管平台授权。

	9 
	管理平台软件
	★超融合软件需与硬件服务器集成一体化交付。新建的超融合平台与现有业务环境的虚拟化超融合平台应做到无缝集成，且资源可以相互调用。统一在一个管理平台界面实现日常管理和运维。（需提供截图证明文件及无缝集成承诺函）

	10 
	
	采用完全分布式架构构建，包括计算、存储、网络，单点故障不影响集群正常运行，保障集群的稳定性。

	11 
	
	支持服务器节点退役功能，退役主机的数据自动迁移至其它正常服务器节点（需提供截图证明文件）

	12 
	
	支持一键大屏显示功能，方便监控集群状态，展示内容包括集群整体拓扑展示、健康状态、资源统计、资源负载情况及告警信息，CPU、内存、存储及网络使用率可以通过TOP5方式进行展示。

	13 
	
	可提供IT资源的全融合交付模式，在同一管理界面下，可以支持同一品牌超融合、桌面云、云容器的管理，无需多个管理界面进行切换。

	14 
	
	支持原生多租户功能，租户之间实现计算、存储、网络及安全资源隔离，每个租户可拥有管理员和普通用户。管理员可以对租户配额资源进行修改，资源包括CPU核数、内存配额、存储配额等，并且支持实时扩展；

	15 
	
	支持基于Web界面快速扩容计算和存储节点，通过扫描主机或者手动添加的方式增加主机，扩大集群功能，支持基于界面自定义物理主机角色，角色包括计算角色、数据角色、接入角色、共享角色。

	16 
	
	超融合管理平台支持无代理杀毒功能，无需在每台云服务器上单独安装杀毒软件，降低资源开销，同时支持对主流Windows和Linux操作系统主机进行整体的安全防护。（需提供截图证明文件）

	17 
	
	支持镜像管理功能，应支持多种文件格式（不少于iso、vfd、raw、img、qcow2、vmdk、vpc、vdi、qed、ova、tva等类型）镜像，可对镜像文件进行上传、下载、修改、删除等操作。（需提供截图证明文件）

	18 
	
	支持分布式电源管理功能（DPM）,根据集群内主机资源负载情况，在不影响业务的情况下实现自动的服务器开、关机，达到能源效率和资源分配，节省电力和制冷开支。

	19 
	
	支持集群配置元数据备份功能，可以定义备份策略，策略包括备份周期、保留份数及备份位置，备份位置包含本地或远端，出现问题时可以快速恢复。

	20 
	
	支持自动化任务功能配置，可以自定义任务类型及执行策略，任务类型包括卷备份和集群巡检等，提升管理效率。

	21 
	计算虚拟化
	支持批量修改云服务器的配置参数，包括：操作系统、基准类型、CPU自动扩展、内存自动扩展、HA、嵌套虚拟化、是否开启数据本地化、内存安全、是否开启异常监测、启动方式BIOS/UEFI、启动配置、双活配置、禁用CPU海光特性、启动菜单停留时间、鼠标类型、键盘接口、CPU直通、内存回收、逃逸检测等。

	22 
	
	支持云服务器全生命周期管理，包括创建、启动、重启、安全重启、暂停挂起、恢复、休眠、唤醒、关闭、安全关闭、迁移、杀毒、升级、重置密码、删除、更换和重置操作系统，支持云服务器的排序、搜索和筛选过滤功能，满足日常运维需求操作。

	23 
	
	支持为云服务器配置IPv6、IPv4或双栈网络，根据需求选择地址类型；支持云服务器网络防欺骗，云平台有开关阻止用户非法修改IP地址和MAC地址后发出的数据包。

	24 
	
	云服务器支持嵌套虚拟化功能，也就是在云服务器中允许Hypervisor，使得在云服务器上可以再运行云服务器，为客户某些应用场景提供便利。

	25 
	
	云服务器支持CPU基准配置，实现同一集群内的异构CPU配置，集群中云服务器可以在不同配置CPU的服务器上实现在线的迁移，同时支持资源池的CPU基准统一配置，提供更高的兼容性。（需提供截图证明文件）

	26 
	
	支持云服务器规格模板功能，可以将预先配置好的云服务器转换成模板，平台内置微型、小型、通用型、高性能、超高性能规格，同时也可以根据用户自定义数据提前设定不同配置规格，在创建云服务器时可以快速引用规格，达到快速创建云服务器目的。

	27 
	
	★支持云服务器级别副本设置，可以针对不同场景给不同云服务器设置不同数量副本，提升灵活性。最小可以支持1副本，最高可以支持6个副本，并可以支持动态在线增加和删除副本（需提供具备CNAS/CMA资质的第三方测试机构测试报告证明材料）

	28 
	
	支持云服务器存储链路冗余设置，可以设置多条访问存储卷的链路，提升云服务器访问存储的可靠性和性能。

	29 
	
	支持主流Linux/Windows以及国产操作系统云服务器的内部负载实时监控，包括操作系统版本、CPU使用率、内存使用情况、网络流量、系统磁盘数量、磁盘分区、磁盘使用率、系统进程及系统连接数量。

	30 
	
	支持云服务器的内存分层功能，支持云服务器颗粒度的功能启停。可根据不同业务的类型与特性，灵活开启/关闭该功能，为用户构建高速DRAM+低成本NVMe SSD双层异构内存资源池。

	31 
	
	支持云服务器内存安全，杜绝云服务器关闭/销毁后的机器内存残留导致的敏感数据泄露问题，提升安全性。

	32 
	存储虚拟化
	支持磁盘退役功能，被设置为退役的硬盘，数据自动迁移到集群其它服务器节点磁盘中；支持磁盘维护功能，被设置为维护的硬盘，新数据会自动使用其他磁盘，原数据不受影响。

	33 
	
	支持2-6副本部署，支持根据业务数据的重要性灵活设置副本数量，可以同时支持2副本和3副本策略，降低部署成本，支持存储卷副本数量的 “在线”调整，方便运维。

	34 
	
	支持数据写入优化机制，支持数据读取优化机制，可以将内存、SSD作为读、写缓存使用，实现内存、SSD、HDD三级存储分层，可以支持内存缓存设置。

	35 
	
	★要求超融合分布式存储提供文件存储、块存储、对象存储服务，可以向外部系统提供对象存储服务，块存储支持SCSI及iSCSI接口,可以支持iSCSI加密传输；文件存储支持NFS/SMB/HDFS/FTP接口；对象存储支持S3及Swift接口，支持SSL加密传输，满足非结构化数据存储需求，同时支持存储的QoS设置（需提供具备CNAS/CMA资质的第三方测试机构测试报告证明材料）

	36 
	
	支持快照数据在线可见，可随时查看和读取快照数据，如当VM内文件发生误操作、误删、中毒、系统配置文件更改时，可以通过该功能对比查看快照时刻VM内的文件，而无需执行VM快照回滚或者恢复，提升使用便捷性。

	37 
	
	支持存储卷的数据块副本图形显示和操作的功能，可以监控数据块的当前状态，可以按需迁移数据块所在的主机和磁盘，可以指定数据块副本的读取优先级。

	38 
	
	支持纠删码数据分布技术而非采用其他分布式存储产品提供此功能。

	39 
	
	支持存储数据卷安全分级管理，安全级别可设置弱一致、强一致、最终一致。（需提供截图证明文件）

	40 
	
	★支持存储分卷，在SSD+HDD混闪硬盘配置下，可将SSD组成一个高性能存储池，云服务器可以运行在SSD闪盘模式；将SSD与HDD组成一个大容量存储池，云服务器可以运行在HDD模式（需提供具备CNAS/CMA资质的第三方测试机构测试报告证明材料）

	41 
	网络虚拟化
	支持本地网络和VPC网络，支持通过鼠标拖拽网元及连线的方式构建可视化网络，实现网络环境的快速化构建；可以支持对整个平台虚拟设备的统一管理；可以支持在管理平台上连接、开启、关闭各类虚拟设备、拓扑可呈现网络流量信息，所见即所得。

	42 
	
	支持配置Geneve、vxlan等主流虚拟化网络，满足大二层网络需求。

	43 
	
	支持灵活的链路聚合功能，提供主备链路和双活链路可选，满足网络故障切换和负载均衡能力。

	44 
	
	支持网络微分段URL黑白名单功能，实现针对 HTTP和HTTPS进行管理限制，实现安全访问控制。关联黑名单后，不可以访问黑名单内URL；关联白名单后，只可以访问白名单内URL。URL输入格式支持前缀匹配，后缀匹配，关键字匹配和精准匹配。（需提供截图证明文件）

	45 
	
	支持网络拓扑流量监控，能够在网络拓扑图中显示云服务器网卡的上/下行吞吐量、上/下行包速率、安全组信息等

	46 
	资质保障
	通过中国泰尔实验室、中国信息通信研究院和云计算开源产业联盟的超融合解决方案评估，符合《面向云计算的超融合系统技术要求》要求提供有效的第三方证明材料。

	47 
	
	支持IPv6网络环境，拥有IPv6 Ready Logo认证。要求提供有效的第三方证明材料。

	48 
	
	要求本项目集成交付方（若设备原厂交付则要求原厂所具备）在集成过程中全面考虑数据安全风险并进行充分评估，可为项目建设提供充足决策依据，需具备中国软件评测中心或同等级效力机构出具的数据安全评估及数据安全建设能力认证（不低于二级），要求提供有效的第三方证明材料。

	49 
	
	本项目安全建设涉及云环境，要求在系统集成过程中在边界控制、安全检测、连续性保障、运行审计等多方面需充分适应现有云环境，避免传统网络安全与云安全的防护体系割裂，要求本项目集成交付方（若设备原厂交付则要求原厂所具备）具备云安全能力成熟度能力（CS-CMMI）不低于五级，要求提供有效的第三方证明材料。

	50 
	
	★本项目需提供售后运维服务，对运维服务提供商的履约能力具有较高要求，要求集成服务提供商（若为设备原厂实施则要求原厂提供）具备AAA级运维服务领域信用评价，要求提供有效的第三方证明材料。

	51 
	
	可针对项目实际情况进行安全风险、项目风险、技术风险进行综合评估并给予相应处理方式及建设能力，至少满足《信息系统建设和服务能力评估体系能力要求》(T/CITIF001-2019）CS4级或更高。要求提供有效的第三方证明材料。

	52 
	
	★要求本项目集成服务方（若设备原厂服务提供则要求原厂所具备）具备不低于《信息技术 云计算 云服务运营通用要求》(GB/T 36326-2018)第二级要求，要求提供有效的第三方证明材料。



5. 超融合配套交换机
	序号
	指标项
	技术性能详细描述（标有“*”的为重要的技术指标）

	1 
	设备性能
	交换容量交换容量≥4.8T，包转发率≥2000Mpps（若存在双指标，以官网最小指标为准），提供官网截图证明；

	2 
	硬件接口
	提供48个万兆光口，6个40G QSFP+

	3 
	硬件要求
	为了提高设备散热性能，支持可插拔风扇，实配可插拔风扇≥2，提供产品截图证明

	4 
	三层功能
	支持静态路由、RIP V1/2、OSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6

	5 
	VxLAN
	支持VxLAN功能二层网关、三层网关，支持BGP EVPN，实现自动建立隧道

	6 
	环网保护技术
	支持 ERPS 以太环保护协议(G.8032)，支持 SmartLink 树型拓朴和 SmartLink 多实例，提供主备链路的毫秒级保护支持智能以太保护 SEP 协议，提供官网截图及链接证明  

	7 
	用户管理
	支持集中式 MAC 地址认证和 802.1x 认证，支持用户账号、IP、MAC、VLAN、端口、客户端是否安装病毒防范等用户标识元素的，同时实现用户策略（VLAN、QoS、ACL）的动态下发

	8 
	QOS
	支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、端口、协议、VLAN的非法帧过滤功能

	9 
	智能升级
	该交换机支持智能升级，从HOUP获得版本升级路径并下载新版本升级，提供官网截图及链接

	10 
	管理模式
	交换机同时支持云管理和本地管理两种模式，可以根据需求在模式中切换，提供官网截图及链接

	11 
	管理维护
	支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验，提供官网截图证明

	12 
	维保服务
	要求五年7*24*4维保服务



6. [bookmark: _Toc2971]光纤交换机
	序号
	指标项
	技术性能详细描述（标有“*”的为重要的技术指标）

	1 
	规格要求
	24端口32GB光纤交换机，开通24端口，含Web tools、Zoning、EGM软件授权；支持级联，配置机架套件

	2 
	电源
	支持热插拔电源

	3 
	光纤模块
	配置24个32GB光纤短波模块

	4 
	功能许可
	配置交换机级联许可

	5 
	管理软件
	配置高级Zone管理软件，支持web界面管理



7. 保垒机
	序号
	指标项
	技术性能详细描述（标有“*”的为重要的技术指标）

	1 
	配置要求
	★2U,≥1个console口，≥2个USB口；≥6个千兆电口，≥4个SFP插槽；≥16G内存，数据盘≥4T硬盘，自带液晶屏,冗余电源,≥2个扩展槽位,≥300个主机/设备许可，图形并发≥500，字符并发≥600

	2 
	质保要求
	★要求提供5年原厂硬件质保服务；原厂服务7*24小时

	3 
	快捷菜单
	支持快捷菜单，用户可自行设置快捷菜单项，快速定位至此功能，方便用户查找经常使用的功能。

	4 
	认证管理
	★认证方式支持OTP动态口令认证、短信认证、数字证书认证、USB-KEY认证、人脸识别等多因素认证方式；（提供第三方权威机构检测报告证明及功能截图）
支持与吉大正元、北京CA、联通iPass、CFCA、中安云科国密ukey实现双因素认证登录堡垒机（提供WEB页面截图证明材料）；

	5 
	资产管理
	支持资产网域化管理，按照不同局域网进行资产配置和管理。

	6 
	
	支持混合云资源的管理，即公有云及局域网资源，支持主机、服务器、网络设备、安全设备、数据库等的资产管理；
满足公有云、数据中心多种运维场景；
公有云目前支持华为云、阿里云和腾讯云。

	7 
	
	支持首页动态展现资源总量、活动用户、实时会话、待审批工单、当日运维记录、资产运行状态、今日运维总数、今日运维时长TOP10、今日告警总数、今日运维指令TOP10等信息，方便管理员实时查看系统运行情况掌握资产会话连接情况。

	8 
	命令
	支持自定义命令，命令级别分为：普通命令、敏感命令和高危命令。

	9 
	自动发现
	通过IP网段扫描，快速发现指定IP地址范围内的资产，并自动识别IP和端口，方便管理员快速添加资产。（提供第三方权威机构检测报告证明及功能截图）

	10 
	云同步
	公有云设备支持一键同步功能；支持华为云、阿里云、腾讯云主机同步功能；

	11 
	账号管理
	★可配置为等价账号的账号为同一资产不同协议的同名账号。等价账号主要用于账号改密，通过将同名账号配置为等价账号，可实现改密任务改密等价账号密码时，会将等价账号中所有不同协议同名账号的密码一并修改。（提供第三方权威机构检测报告证明及功能截图）

	12 
	应用编排
	支持各种自定义客户端工具，支持通过动作流配置提供广泛的应用接入支持，在不作二次开发的情况下，可灵活扩展且实现帐号口令的代填。（提供第三方权威机构检测报告证明及功能截图）

	13 
	Session导出
	支持Xshell、Xftp、SecureCRT客户端的session文件导出。

	14 
	批量运维
	支持创建不同资产、不同协议的批量运维登录。
★批量运维视图配置，支持标签/九宫格展示方式，便于用户查看运维资产信息。（提供第三方权威机构检测报告证明及功能截图）

	15 
	文件备份
	支持rz/sz、SFTP、RDP文件传输留存原始文件，可设置文件备份限制（0KB-10GB，0KB-0KB代表不备份）

	16 
	水印
	支持操作记录视频回放时水印显示运维用户

	17 
	运维追溯
	支持图形化查看用户的运维记录，查询结果以鱼骨图按照时间倒序自上而下而下展示，每个时间点详细记录运维资产、运维用户、账号、协议、会话时长等详细信息；支持每个运维节点可以定位至该条会话记录。



8. [bookmark: _Toc9515]整体实施要求
	序号
	具体要求

	1 
	根据招标方案中的系统整体要求，以上设备清单如有缺漏，请投标人自行补足，投标人提供的设备清单必须能够完全实现整体要求，施工过程中发现因投标人设备数量估算不足从而导致无法完整实现整体功能的，将由投标人出资补足，业主方不再支付额外费用；如招标方案和设备清单的参数不一致，以参数较高者为准；

	2 
	设备安装位置由业主指定，施工过程中允许适当调整位置；包含安装、调试及运输到安装地点的所需的所有服务费用，以及项目施工过程中所需要的工具、配件、线缆、耗材（数量需以满足本工程安装为前提，具体数量自行计算），均由中标商负责提供，业主方不再支付任何额外费用。

	3 
	所有采购的设备（含内置软件）需满足相对应的指标参数要求以及预留相应扩展功能，不需要后期通过增加功能模块或者是对license 进行扩展、升级来实现。
所有涉及的硬件产品要求生产日期不得早于2025年6月1日。

	4 
	质保期内必须提供24×7、4小时到达现场的响应服务；在质保期内，电话响应、现场支持、故障备件更换、软件升级等不需另行付费。质保期内设备发生故障，无法现场解决的，必须在约定时间内提供同品牌的相同或更高型号的备机（件）以保证业务正常运行。质保期内所有涉及故障保修、维护更换的部件必须是原厂配件（提供序列号备查）。

	5 
	投标人应在投标文件中提供针对本项目的、详细的系统改造切换实施方案，确保系统改造过程顺利进行，系统割接方案须具有可回溯性，确保应用割接失败的回退

	6 
	投标人在实施方案中应明确阐述在系统切换过程中如何保证现有业务的正常开展，系统切换前须保证业务能够正常工作；业务停机时间不得超过1个小时，系统实施方案应明确实施步骤及具体时间和可能存在的风险及应对措施

	7 
	投标人在实施方案中需明确提供相关数据安全保障措施，如出现数据丢失情况中标方负全部责任



9. [bookmark: _Toc2943]商务要求
	保修期
	5年。

	交货时间
	合同签订后30天内完成交货、安装、实施。

	交货地点
	客户指定地点。

	付款方式
	在合同签订生效后7个工作日内支付合同总价款40%的预付款，全部货物交货安装完毕并经验收合格后7个工作日内支付合同总价款的60%。




