型材自动门

自动逃生门

颜色灰色 尺寸4.3x4.91 = 21.1 12樘

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分项名工程 | 壁厚 | 数量 | 颜色 | 单价 | 总价 |
| 2 | 边框50x160 | 3.0 | 4根 | 灰色 | 00 | 00 |
| 3 | 机箱200x160 | 3.7 | 1根 | 灰色 |  |  |
| 4 | 门扇80x46系列 | 3.0 | 4个 | 灰色 |  |  |
| 5 | 下方180x44 | 3.0 | 8个 | 灰色 |  |  |
| 6 | 玻璃10 毫米钢化 | 1.0 | 7 | 白玻 |  |  |
| 7 | 平开套件 | 4.0 | 4 | 不锈钢本 |  |  |
| 8 | 玻璃胶损耗 |  | 20支 | 黑色 |  |  |
| 9 |  |  | 电机类 |  |  |  |
| 10  | 德恩科es200 | 德国 | 1套 |  | 0 |  |
| 11 | 安全防夹光线cnb | 国产 | 1套 |  |  |  |
| 12 | 德恩科轨道 | 德国 | 2根 |  |  |  |
| 13 | 德恩科滑轮 | 德国 | 2副 |  |  |  |
| 14 | 德恩科cpu | 德国 | 2套 |  |  |  |
| 15 | 运费及按装 |  | 1套 |  |  | 0 |
| 16 |  |  |  |  | 共计 |  |

德国进口机组 质保两年